|  |  |
| --- | --- |
| DATOS TECNICOS  | PH1 |
| ALIMENTACION MOTOR  | 230 VAC |
| PESO MAXIMO HOJA | 300K |
| DIMENSION MAXIMA  | 3M/5/6 |
| RPM | 1400 RPM |
| CONSUMO | 1A |
| POTENCIA MOTOR  | 250W |
| FINAL DE CARRERA  | --- |
| CONDENSADOR  | 8UF |
| PESO MOTOR  | 9 KG |
| NIVEL DE RUIDO  | < 30 DBA |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -25 + 70 |
| GRADO DE PROTECCION  | IP 55 |